**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль ГАЗ-ЧАЗ 32214 | 10151-0006 | 255 885 км | 2004 | Сторонні шуми КПП, сторонні шуми заднього мосту, підтікання амортизаторів, люфт та стук рульового механізму, на двигуні сліди підтікань масла. Поганий запуск холодного двигуна, низька компресія циліндрів. Не працюють задні двері кузова (зламаний замок). Відсутня симетрія рами кузова. Місцями присутня корозія кузова. Автошини, зношені на 20% |
| 2 | Автомобіль SKODA OCTAVIA | 10151-0005 | 440 987 км | 2004 | Корозія кузова, проблеми з двигуном, проблеми з електроживленням, лобове скло розбите. Симетрія кузова. Низька компресія циліндрів, велика витрата масла. Поганий холодний запуск двигуна. Не працює центральний замок. Обшивка салону та сидінь потребують ремонту. Не працює склопідйомник правої передньої двері.Присутній літній комплект гуми, зношений на 70%, присутній зимовий комплект гуми, зношений на 70% |
| 3 | Спеціалізований вантажний фургон малотонажний - В, санітарний FORD TRANSIT 2,4 | 10151-0003 | 296 608 км | 2007 | Корозія кузова. Двигун потребує ремонту стартера, паливної системи. Поганий запуск холодного двигуна, низька компресія циліндрів. Потребує поточного ремонту рульової рейки. Не працюють замки відчинення дверей ключем. Присутній літній комплект гуми, зношені на 50% |
| 4 | Автомобіль санітарної екстреної медичної допомоги Mercedes- Benz UNIMOG 435 AG (WDВ 4351151 W 162086) | 10151-0020 | 46 000 км | 2001 | Акумуляторні батареї потребують технічного обслуговування або заміни. |