Додаток 1

до Вимог безпеки та встановлення придатності для проведення стрільби у стрілецьких тирах, на стрільбищах та стендах

(пункт 2 розділу ІІ)

**Таблиця**

**необхідної товщини захисних елементів**

**стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів залежно від калібру та пробивної дії снарядів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Матеріал, см | Калібри патронів |
| Більше 7,62×54 до 12,7×99 | 7,62×54 | 7,62×39 | 5,45×39 та 5,56×45 | 5,6×15 (.22 LR) | Пістолетні патрони всіх калібрів (пістолетита карабіни) | До гладкоствольної зброї | Кулі всіх калібрів до пневматичної зброї  |
| дріб | картеч | кулі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Бетон | 30  | 20  | 20  | 20  | 15  | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| 2 | Цегла М100 | 100  | 50  | 50  | 50  | 25  | 25 | 25 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | Дерево | 150  | 100  | 100  | 100  | 25  | 25 | 25 | 50 | 50 | 20 |
| 4 | Глинистийґрунт | 150  | 100  | 100  | 100  | 50  | 50 | 50 | 100 | 100 | 40 |
| 5 | Пісок(ущільнений) | 140  | 90  | 90  | 90  | 30  | 30 | 30 | 90 | 90 | 20 |
| 6 | Рослиннийґрунт, см | 200 | 120  | 120  | 120  | 50  | 50 | 50 | 120 | 120 | 30 |
| 7 | Сталь листова | – | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 |

Примітки: 1. У рядках 4, 6 зазначено товщину верхнього краю ґрунтів, що застосовуються.

 2. У рядку 5 зазначено товщину піску, засипаного між двома дерев’яними дошками товщиною по 5 см.