Додаток 2

до Вимог безпеки та встановлення придатності

для проведення стрільби   
у стрілецьких тирах, на стрільбищах та стендах

(пункт 5 розділу ІІ)

**Таблиця**

**висоти захисних елементів**

**стрілецьких тирів відкритого та напівзакритого типів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дистанція  стрільби, м | Висота захисних елементів для стрільби з пістолетів, гвинтівок, карабінів та гладкоствольних рушниць, м | |
| кулеприймальний | бічний |
| 1  2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 15 та 25 | 6 | 4 |
| 2 | 50 | 6 | 4 |
| 3 | 100 | 7,5 | 5 |
| 4 | 200 | 9 | 6 |
| 5 | 300 | 10 | 6 |
| 6 | понад 300 | 12 | 7 |

Примітка. Застосовується для тирів із стаціонарними стрілецькими місцями. 00000000 У стрілецьких тирах із змінним напрямком стрільби бічні захисні 00000000 елементи повинні мати висоту кулеприймального захисного елемента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_