**ІНФОРМАЦІЯ**

**про нерухоме майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкта нерухомості** | **Реєстраційний номер** | **Рік введення в експлуатацію** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** | **Дата оприлюднення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Балансоутримувач** | **ГУМВС України в м. Києві** |
| 1.1 | Гараж-група приміщень № 8-10 (літ.Б) | - | - | Наявність слідів замокання стін та плит покриття; Пошкодження цілісності вимощення; Відпадання оздоблювальної плитки фасаду; Наявність горизонтальних та вертикальних тріщин у стінах автомобільних боксів із шириною розкриття до 3 мм; Тріщини у швах між плитами покриття із шириною розкриття до 2 мм; Відшарування оздоблювального шару стін; Механічне пошкодження стін; Експлуатаційний стан оцінюється, як аварійний. | 29.01.2021 |
| **2** | **Балансоутримувач** | **Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ** |
| 2.1 | Сховище опалювальне | 1943842912214 | 1983 | Фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони. стіни – з/б стінові панелі, внутрішнє оздоблення – силікатна цегла (зруйноване). З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, оголення арматури, руйнування верхніх опорних ділянок для обв’язувальних з/б регілей, заставні корозіровані. У з/б колонах корозія арматури. Зруйновано внутрішні стіни із силікатної цегли. Зовнішні стіни з силікатної цегли сирі, сліди іржавих протікань, місцями зруйновані, шви кладки не в повному обсязі заповнені розчином; вікна, двері, ворота – відсутні; підлога – зруйнована; дах – з збірних з/б ребристих плит; покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.2 | Сховище холодне | 1943842912214 | 1979 | Фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони; стіни – з/б стінові панелі; З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, корозія арматури і заставних деталей. У з/б колонах, балках перекриттях відшарування захисного шару та корозія арматури. Зруйновано внутрішні і зовнішні стіни із силікатної арматури; вікна, двері, ворота – відсутні; підлога – зруйнована; дах – з збірних з/б плит, покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону. Через атмосферні опади, перепади температур та вплив пожежі руйнуються плити перекриттяЕксплуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.3 | Казарма | 1943842912214 | 1984 | Фундамент – стрічковий, з/бетонний. Стіни – з силікатної цегли. У зовнішніх стінах тріщини кладки, зруйновані всі підвіконні ділянки стін, вогкість стін та випадання цегли; вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. На з/б плитах видно протікання, корозію арматури та руйнування плит. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.4 | Котельня | 1943842912214 | 1983 | Фундамент – стрічковий, бетонний. Стіни – з силікатної цегли. Шви кладки не повністю заповнені розчином, тріщини випадання цегли, вогкість, цвіль; вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Є ділянка руйнування з/б ребристої плити. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.5 | Лазня | 1943842912214 | 1983 | Фундамент – стрічковий, бетонний; стіни – з повнотілої глиняної червоної цегли з зовнішнім фасадом з силікатної цегли. Шви кладки вивітрені, тріщини, випадання цегли, стіни мокрі, сирі, тріщини в опорній частині з/б перемичок, відшарування штукатурки. Вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.6 | Сховище холодне | 1943842912214 | 1979 | В наявності лише цоколь зі сколами, тріщинами та відшаруванням бетону.Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.7 | Туалет | 1943842912214 | 1977 | Залишилися лише купи цегли та фундамент засипаний грунтом. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.8 | Їдальня | 1943842912214 | 1981 | Фундамент – стрічковий, бетонний. Засипаний грунтом, зростають рослини; стіни – є лише ділянки стін з силікатної цегли; вікна, двері, підлога та дах – відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.9 | Житл. буд./ гуртожиток | 1943842912214 | 1983 | На теперішній час з усіх конструктивних елементів залишились лише сходи та стрічковий фундамент, засипаний ґрунтом і зростаючими рослинами. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.10 | Казарма | 1943842912214 | 1985 | Фундамент – стрічковий, бетонний; стіни – одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону; вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.11 | Казарма | 1943842912214 | 1985 | Фундамент – стрічковий, бетонний; стіни – одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону; вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.12 | Казарма | 1943842912214 | 1980 | Фундамент – стрічковий, з/бетонний; стіни – з силікатної цегли. Стіни руйнуються, сирі, є випадання цегли, тріщини кладки і тріщини в опорних ділянках під перемичками; вікна, двері – відсутні; підлога – зруйнована; дах – зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 2.13 | К.Т.П.(майстерня) | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 2.14 | П.Т.О.Р. (майстерня) | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 2.15 | Гараж холодний | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 2.16 | Гараж-сховище | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| **3** | **Балансоутримувач** | **Львівський державний університет внутрішніх справ** |
| 3.1 | Побутове (вапнярка) | 52213546101 | - | Відхилення від проектних характеристик міцності матеріалів несучих конструкцій виявлені на 50% в бік зниження; Несучі конструкції будівлі Г-1 та Д знаходяться в аварійному стані; В цілому будівлі знаходяться у ветхому стані зі зношенням більше 85% і потребують повного демонтажу | 29.04.2021 |
| 3.2 | Побутове | 52213546101 | - | 29.04.2021 |
| 3.3 | Огорожа дощата | - | - | Всі обстежені несучі та огороджувальні конструкції дощатого паркану знаходяться в аварійному, ветхому зі зношення до 100% стані; За результатами повірочних розрахунків міцності та інструментального обстеження паркан непридатний для подальшого використання за призначенням; Конструкція підлягає демонтажу, утилізації на щебінь. | 29.04.2021 |
| **4** | **Балансоутримувач** | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»** |
| 4.1 | Житловий будинок | 3133436 | 1950 | За даними висновку експертизи з технічного обстеження об’єкту будівля, яка експлуатується з 1950р. перебуває у 4-му аварійному стані. Фізичний та технічний стан будівлі не дозволяє її подальшу експлуатацію. | 27.03.2021 |
| 4.2 | Житловий будинок | 1433003846115 | 1961 | За даними висновку експертизи з технічного обстеження об’єкту будівля, яка експлуатується з 1961р. перебуває у 4-му аварійному стані. Фізичний та технічний стан будівлі не дозволяє її подальшу експлуатацію. | 27.03.2021 |