**ІНФОРМАЦІЯ**

**про нерухоме майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкта нерухомості** | **Місцезнаходження (адреса)** | **Реєстраційний номер** | **Рік введення в експлуатацію** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану майна за інформацією балансоутримувача** | **Дата оприлюднення** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Балансоутримувач** | **Головне управління МВС України в м. Києві** |
| 1.1 | Гараж-група приміщень № 8-10 (літ.Б) | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2-А | - | - | Наявність слідів замокання стін та плит покриття. Пошкодження цілісності вимощення. Відпадання оздоблювальної плитки фасаду. Наявність горизонтальних та вертикальних тріщин у стінах автомобільних боксів із шириною розкриття до 3 мм; Тріщини у швах між плитами покриття із шириною розкриття до 2 мм. Відшарування оздоблювального шару стін. Механічне пошкодження стін. Експлуатаційний стан оцінюється, як аварійний. | 29.01.2021 |
| **2** | **Балансоутримувач** | **Управління МВС України в Кіровоградській області** |
| 2.1 | Будівлі дитячого оздоровчого табору «Ялинка» | Знам’янський район, селище Трепівка, вул. Лісова | 10310029 | 2012 | Об'єкти нежитлової нерухомості. Елементи будівель та споруд знаходяться в зруйнованому стані. Будівлі спальних корпусів: їдальні, медпункту- залишки демонтованих конструктивних елементів, цегли, частини бутового фундаменту. Будівля душової – частина стін та цегляних перегородок, має обвалене перекриття та відсутнє покриття, дах інших будівель повністю ліквідовано. | 31.01.2024 |
| 2.2 | Металевий склад | Знам’янський район, селище Трепівка, вул. Лісова | 10310034 | 2012 | 31.01.2024 |
| 2.3 | Приміщення для електростанції | Знам’янський район, селище Трепівка, вул. Лісова | 10310028 | 2012 | 31.01.2024 |
| **3** | **Кіровоградській міській відділ Управління МВС України в Кіровоградській області**  |
| 3.1 | Цілий комплекс будівель | м. Кропивницький (Кіровоград) пров. Миргородський, 11 | 10310002 | 1964 | Об'єкт нежитлової нерухомості. Комплекс 1964 року будівництва. За час використання будівель роботи по реконструкції, модернізації або поточного ремонту не проводилось. Елементи будівель знаходяться в зруйнованому стані. Стіни, перекриття повністю пошкоджені, дах обвалений. | 31.01.2024 |
| **4** | **Добровеличківський районний відділ Управління МВС України в Кіровоградській області** |
| 4.1 | Будівля | Кіровоградська обл. Добровеличківській район м. Помічна вул. Гагаріна, 4/2 | 10130004 | 1999 | Об'єкт нежитлової нерухомості. Будівля 1939 року будівництва. За час використання будівель роботи по реконструкції, модернізації або поточного ремонту не проводилось. Елементи будівель знаходяться в зруйнованому стані. Дерев'яні конструкції покриття прогнили, прогнулись, шиферна покрівля зруйнована, зовнішнє оздоблення зруйноване, вікна та двері відсутні, фундамент, перегородки стін зруйновані. | 31.01.2024 |
| **5** | **Балансоутримувач** | **Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ** |
| 5.1 | Сховище опалювальне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1983 | Фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони. стіни – з/б стінові панелі, внутрішнє оздоблення – силікатна цегла (зруйноване). З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, оголення арматури, руйнування верхніх опорних ділянок для обв’язувальних з/б регілей, заставні корозіровані. У з/б колонах корозія арматури. Зруйновано внутрішні стіни із силікатної цегли. Зовнішні стіни з силікатної цегли сирі, сліди іржавих протікань, місцями зруйновані, шви кладки не в повному обсязі заповнені розчином; вікна, двері, ворота – відсутні; підлога – зруйнована; дах – з збірних з/б ребристих плит; покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.2 | Сховище холодне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1979 | Фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони; стіни – з/б стінові панелі; З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, корозія арматури і заставних деталей. У з/б колонах, балках перекриттях відшарування захисного шару та корозія арматури. Зруйновано внутрішні і зовнішні стіни із силікатної арматури; вікна, двері, ворота – відсутні; підлога – зруйнована; дах – з збірних з/б плит, покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону.  | 29.01.2021 |
| 5.3 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1984 | Фундамент стрічковий, з/бетонний. Стіни з силікатної цегли. У зовнішніх стінах тріщини кладки, зруйновані всі підвіконні ділянки стін, вогкість стін та випадання цегли; вікна, двері відсутні; підлога зруйнована; дах зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. На з/б плитах видно протікання, корозію арматури та руйнування плит. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.4 | Котельня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1983 | Фундамент стрічковий, бетонний. Стіни з силікатної цегли. Шви кладки не повністю заповнені розчином, тріщини випадання цегли, вогкість, цвіль; вікна, двері – відсутні; підлога зруйнована; дах зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Є ділянка руйнування з/б ребристої плити. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.5 | Лазня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1983 | Фундамент стрічковий, бетонний; стіни з повнотілої глиняної червоної цегли з зовнішнім фасадом з силікатної цегли. Шви кладки вивітрені, тріщини, випадання цегли, стіни мокрі, сирі, тріщини в опорній частині з/б перемичок, відшарування штукатурки. Вікна, двері відсутні; підлога зруйнована; дах зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.6 | Сховище холодне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1979 | В наявності лише цоколь зі сколами, тріщинами та відшаруванням бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.7 | Туалет | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1977 | Залишилися лише купи цегли та фундамент засипаний грунтом. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.8 | Їдальня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1981 | Фундамент стрічковий, бетонний. Засипаний грунтом, зростають рослини; стіни є лише ділянки стін з силікатної цегли; вікна, двері, підлога та дах відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.9 | Житловий будинок/гуртожиток | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1983 | На теперішній час з усіх конструктивних елементів залишились лише сходи та стрічковий фундамент, засипаний ґрунтом і зростаючими рослинами. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.10 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1985 | Фундамент стрічковий, бетонний; стіни одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону; вікна, двері відсутні; підлога зруйнована; дах двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.11 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1985 | Фундамент стрічковий, бетонний; стіни одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону; вікна, двері відсутні; підлога зруйнована; дах двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.12 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 1980 | Фундамент стрічковий, з/бетонний; стіни з силікатної цегли. Стіни руйнуються, сирі, є випадання цегли, тріщини кладки і тріщини в опорних ділянках під перемичками; вікна, двері відсутні; підлога зруйнована; дах зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. | 29.01.2021 |
| 5.13 | К.Т.П.(майстерня) | м. Дніпро,просп. Гагаріна, 26 | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 5.14 | П.Т.О.Р. (майстерня) | м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 5.15 | Гараж холодний | м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| 5.16 | Гараж-сховище | м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 | 1138102712101 | 1979 | Несучі та огороджувальні конструкції руйнуються, мають дефекти, пошкодження. Відбудувати не можливо. Відповідає IV категорії-технічний стан аварійний. | 28.05.2021 |
| **6** | **Балансоутримувач** | **Львівський державний університет внутрішніх справ** |
| 6.1 | Побутове (вапнярка) | - | 52213546101 | - | Відхилення від проектних характеристик міцності матеріалів несучих конструкцій виявлені на 50% в бік зниження; Несучі конструкції будівлі Г-1 та Д знаходяться в аварійному стані; В цілому будівлі знаходяться у ветхому стані зі зношенням більше 85% і потребують повного демонтажу | 29.04.2021 |
| 6.2 | Побутове | - | 52213546101 | - |
| 6.3 | Огорожа дощата | - | - | - | Всі обстежені несучі та огороджувальні конструкції дощатого паркану знаходяться в аварійному, ветхому зі зношення до 100% стані; За результатами піврічних розрахунків міцності та інструментального обстеження паркан непридатний для подальшого використання за призначенням. Конструкція підлягає демонтажу, утилізації на щебінь. | 29.04.2021 |
| **7** | **Балансоутримувач** | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»** |
| 7.1 | Житловий будинок | Львівська область, м. Трускавець, вул. С. Бандери, буд. 77 | 3133436 | 1950 | За даними висновку експертизи з технічного обстеження об’єкту будівля, яка експлуатується з 1950р. перебуває у 4-му аварійному стані. Фізичний та технічний стан будівлі не дозволяє її подальшу експлуатацію. | 27.03.2021 |
| 7.2 | Житловий будинок | Львівська область, м. Трускавець, вул. С. Бандери, буд. 79  | 1433003846115 | 1961 | За даними висновку експертизи з технічного обстеження об’єкту будівля, яка експлуатується з 1961р. перебуває у 4-му аварійному стані. Фізичний та технічний стан будівлі не дозволяє її подальшу експлуатацію | 27.03.2021 |
| **8** | **Балансоутримувач** | **Головний сервісний центр МВСРегіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Харківській області (філія ГСЦ МВС)** |
| 8.1 | Нежитлова будівля Літ «А-1» | Харківська область, м. Валки, вул. Харківська., буд.13 | 101310307 | 1997 | Матеріали стін: дерево обкладене цеглою, фундамент – бетон, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога дерево. Комунікації: електрика, водопровід, каналізація, газопровід. Експлуатаційний стан – задовільний. | 31.01.2024 |