**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Хутір Вільний»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Легковий автомобіль Daewoo ESPERO | 105014 | 303 532 км. | 1997 | Двигун автомобіля потребує капітального ремонту. Граничне зношення основних деталей двигуна, трансмісії і ходової частини. Гальма несправні, електрообладнання в неробочому стані.Корозійне пошкодження кузова, необхідно провести зварювальні та малярні роботи, акумуляторна батарея і шини для подальшого використання не придатні. КПП потребує капітального ремонту. |
| **Балансоутримувач** | **Національна академія внутрішніх справ** |
| 1 | Газ 33022(2464) | 101510134 | 267 372 км. | 2000 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, система випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна підвісного підшипника та хрестовини карданного валу).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребуєпоточного ремонту(заміни термостату та радіатора).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребує поточного ремонту.Рама, кузов, кабіна пошкоджені корозією. Автошини зношені на 70 %.  |
| 2 | KIA PREGIO(0809) | 101510002 | 515 670 км. | 2005 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, ремонт паливної та випускної системи).Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребуєпоточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу та патрубків).Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних колодок та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї та ремонт генератора).Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 3 | АвтобусБогдан А-091, (0212) | 101510112 | 84 297 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, ремонт паливної та випускної системи).Рульове управління потребує поточного ремонту. КПП потребує поточного ремонту. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребуєпоточного ремонту (підтікання масла).Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу та патрубків). Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних колодок та дисків).Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї та ремонт генератора).  Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 4 | Легковий седан ВАЗ 2107, (2451) | 101510058 | 148 196 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміна патрубків, помпи, радіатора).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, барабанів та дисків).Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, блоку запобіжників, пересихання та тріщини в ізоляції дротів).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 70 %.  |
| 5 | Легковий седан ВАЗ 2107, (2452) | 101510060 | 174 814 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребуєпоточного ремонту (заміни радіатора, патрубків та термостату).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (генератор, стартер, пересихання та тріщини в ізоляції дротів).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір тапошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 70 %. |
| 6 | Легковий седанВАЗ 2107, (0441) | 101510023 | 137 032 км. | 2002 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни патрубків, термостату). Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, дисків та тросів стоянкового гальма). Електрообладнання потребує поточного ремонту (генератора, розподілювача запалення, заміни акумуляторної батареї).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір тапошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 7 | Легковий седан ВАЗ 2107, (0438) | 101510024 | 167 325 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, подушок кріплення двигуна, системи випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульової трапеції).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту. Електрообладнання потребує поточного ремонту (генератор, стартер, заміна акумуляторної батареї).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 70 %. |
| 8 | Легковий седанВАЗ 2107, (1307) | 101510004 | 180 957 км. | 2004 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків).Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміниакумуляторної батареї, ремонт генератора). В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено корозією (наскрізна). Автошини зношені на 70%. |
| 9 | Легковий седан ВАЗ 21099, (0841) | 101510150 | 213 942 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска потребує поточного ремонту.Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребуєпоточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора).Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено наскрізною корозією . Автошини зношені на 70%.  |
| 10 | Легковий седанВАЗ 21099, (0447) | 101510025 | 253 750 км. | 2004 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг). КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска: потребує поточного ремонту. Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків). Електрообладнання потребуєпоточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора).В кузові лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 70%. |
| 11 | Легковий універсал М-290, (2434) | 101510059 | 885 22 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту.Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних шлангів, циліндрів та дисків).Електрообладнання потребує поточного ремонту. Кузов пошкоджено корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 12 | ГАЗ 3302(41752 КА) | 101510126 | 247 433 км. | 2002 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, система випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміна рульових наконечників та рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум в редукторній парі).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту(заміни водяного насосу, термостату, радіатора).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів та гальмівних барабанів). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, пересихання та тріщини в ізоляції дротів).Рама, кузов, кабіна пошкоджені корозією. Автошини зношені на 70%. |
| 13 | ВАЗ 21070020(0956) | 101510119 | 32 027 км. | 2006 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту. Передня підвіска: потребує поточного ремонту. Амортизатори: потребують заміни.Система охолодження: потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків, радіатора). Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора).В кузов лакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 60%. |
| 14 | ГАЗ 3307 «цистерна»(05589 КА) | 101510125 | 4 639 км. | 1994 | Двигун потребує капітального ремонту. Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження та гідросистема потребують поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків).Гальмівна систем потребує поточного ремонту. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, пересихання та тріщини в ізоляції дротів).Рама, кузов, кабіна та цистерна пошкоджені корозією. Автошини зношені на 70 %. |
| 15 | ЗІЛ 431410,вантажний «бортовий»(2547) | 101510144 | 15 900 км. | 1991 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху, вибивають передачі). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна хрестовини та підвісного підшипника ).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту(заміни радіатора, термостату). Гальмівна системапотребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок та барабанів). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонту генератора). Рама та кабіна пошкоджені корозією. В кузові потрібно заміни дерев’яні елементи. Автошини зношені на 100%. |
| 16 | Легковий седанMERSEDES BENZ -260E (2345) | 101510107 | 398 868 км. | 1988 | Двигун потребує капітального ремонту.Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження та гідросистема потребують поточного ремонту. Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, циліндрів та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонту генератора, стартера та системи запалення). В кузовілакофарбове покриття втратило первісний колір та пошкоджено корозією. Автошини зношені на 80%.  |
| 17 | Легковий седанВАЗ 21065, (2861) | 101510109 | 72 722 км. | 2000 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточногоремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту. Електрообладнання: потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, стартера та електропроводки).Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 18 | Легковий седанВАЗ 21070, (2867) | 101510113 | 107 449 км. | 2004 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту.Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, стартера та електропроводки).Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 19 | Легковий седанВАЗ 21065, (0902) | 101510005 | 189 500 км. | 1999 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу,термостату, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту.Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора).Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 20 | Легковий седанВАЗ 2107,(0875) | 101510006 | 122 090 км. | 2005 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи). Рульове управління: потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу,термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних шлангів, циліндрів та дисків).Електрообладнання потребує поточного ремонту. Кузов пошкоджено корозією. Автошини зношені на 80%.  |
| 21 | Легковий седанВАЗ 2107, (0927) | 101510007 | 177 850 км. | 2004 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна хрестовини та підвісного підшипника карданного валу).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження: потребують поточного ремонту (заміни водяного насосу,термостату, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї). В кузові лакофарбове покриття пошкоджено корозією. Автошини зношені на 90%. |
| 22 | Легковий седанВАЗ 2107, (2894) | 101510121 | 19 343 км. | 2003 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребують поточного ремонту. Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних колодок барабанів, дисків та задніх гальмівних циліндрів).Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї). Кузов пошкоджено корозією. Автошини зношені на 90%. |
| 23 | Легковий седанВАЗ 21065, (2863) | 101510108 | 77 319 км. | 2000 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).Рульове управління: потребує поточного ремонту КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту(заміни водяного насосу,термостату).Гальма потребують поточного ремонту. Електрообладнання потребує поточного ремонту (ремонт генератора). Кузов пошкоджено корозією. Автошини зношені на 90%. |
| **Балансоутримувач** | **Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ** |
| 1 | ЗІЛ-ММ34502 | 101510100 | 414 560 км. | 1985 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху, відсутність задньої передачі). Передня підвіска з балкоюпотребую поточного ремонту (заміна шворнів). Задній міст: потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна підвісного підшипника та хрестовини карданного валу).Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребуєзаміни електропроводки. Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 2 | ЗІЛ-130 | 101510106 | 340 199 км. | 1985 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи,).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна механізму перемикання передач). Передня підвіска з балкою потребують поточногоремонту (заміна шворнів). Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна напівосьових підшипників, заміна підвісного підшипника), ресори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки.Рама, кузов та кабіна пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 90%. |
| 3 | ПАЗ-3205 | 101510146 | 145 357 км. | 1991 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульової колонки).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум при русі). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів, вакуумного підсилювача).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Кузов пошкоджено наскрізною корозією Автошини зношені на 60%, тріщини бокового профілю. |
| 4 | РАФ-2203 | 101510140 | 341 229 км. | 1990 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, система випуску відпрацьованих газів). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує капітального ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (заміна підвісного підшипника, хрестовини карданного валу, заміна напівосей). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження:потребує поточного ремонту (заміни термостату та радіатора). Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки, генератора, стартера. Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 5 | УАЗ-469 Б | 101510097 | 485 880 км. | 1984 | Двигун потребує капітального ремонту.Рульове управління: потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує капітального ремонту (підтікання масла, шум під час руху). Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує капітального ремонту (підтікання масла, заміна напівосей). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміна радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки, генератора, стартера.Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 50%. |
| 6 | ЛУАЗ-969М | 101510124 | 27 549 км. | 1987 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, система випуску відпрацьованих газів).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг). КПП потребує капітального ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху, відсутність двох передач). Передня підвіска потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок). Електрообладнання потребує поточного ремонту. Кузов потребує фарбування. Автошини зношені на 70%. |
| 7 | ГАЗ-31029 | 101510153 | 604 733 км. | 1993 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує поточного ремонту (шум під час руху). Передня підвіска потребують поточного ремонту. Задній міст потребує капітального ремонту (заміна підвісного підшипника та хрестовини карданного валу). Амортизатори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 60%. |
| 8 | МАЗ-5334 (ПЗ) | 101510094 | 132 488 км. | 1982 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту (заміна шворнів). Задній міст потребує поточного ремонту (заміна напівосьових підшипників, заміна підвісного підшипника). Ресори потребують заміни.Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Рама, цистерна та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 70%. |
| 9 | ЗІЛ131-71(повітрозаправник) | 101510137 | 1 594 км. | 1988 | Двигун потребує поточного ремонту (заміна РТВ).Рульове управління потребує поточного ремонту ( ремонт рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Рама, кузов та кабіна пошкоджені корозією. Автошини зношені на 70%. |
| 10 | ГАЗ66-44 | 101510130 | 245 км. | 1989 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, навісного обладнання).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).КПП потребує заміни. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, барабанів, колодок, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки.Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 11 | УАЗ-3741 | 101510141 | 219 593 км. | 1991 | Двигун потребує капітального ремонту.Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).КПП потребує капітального ремонту (підтікання масла, шум під часруху). Передня підвіска потребує капітального ремонту. Задній містпотребує капітального ремонту (підтікання масла, заміна напівосей). Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребуєпоточного ремонту (заміна радіатора, патрубків, термостата). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки, генератора, стартера. Кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 80%. |
| 12 | ЗІЛ-130-80Е (СКП) | 101510102 | 3 940 км. | 1985 | Двигун потребує поточного ремонту (заміни РТВ). Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульового механізму).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Рама, кузов та кабіна пошкодженні наскрізною корозією. Автошини зношені 80 %. |
| 13 | ЗІЛ-00131Н (АКЗС) | 101510143 | - | 1990 | Двигун потребує поточного ремонту (заміни РТВ).Рульове управління потребує поточного ремонту.КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Система охолодження потребують поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 100 %. |
| 14 | ЗІЛ-431412 (АПА) | 101510115 | 20 497 км. | 1986 | Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).Рульове управління: потребує поточного ремонту (заміни рульових пальців, рульового механізму). КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту (заміна шворнів). Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, ремонт редуктора). Система охолодження: потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків та радіатора). Гальмівна система: потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів). Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Спецобладнання в несправному стані. Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 15 | УРАЛ4320-1012 (АПА) | 101510123 | 11 817 км. | 1987 | Двигун потребує поточного ремонту (заміни РТВ).Рульове управління: потребує поточного ремонту (заміни рульових пальців).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків).Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів).Електрообладнання: потребує заміни електропроводки. Спецобладнання в несправному стані. Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 90 %. |
| 16 | ЗІЛ-0131 (УПГ) | 101510096 | 49 629 км. | 1983 | Двигун потребує поточного ремонту (заміни РТВ).Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових пальців). КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Спецобладнання в несправному стані. Рама, кузов та кабіна пошкоджені наскрізною корозією. Автошини зношені на 80 %. |
| 17 | УРАЛ-4320 (ротор) | 101510117 | 952 км. | 1986 | Двигун потребує поточного ремонту (заміни РТВ, навісного обладнання).Рульове управління потребує поточного ремонту).КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, шлангів).Електрообладнання потребує заміни електропроводки. Спецобладнання в несправному стані. Рама, кузов та кабіна пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 90 %. |