**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | Харківський національний університет внутрішніх справ | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна**  **(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник**  **експлуатації** | **Рік**  **випуску** | **Опис технічного**  **(експлуатаційного) стану** |
| 1 | ВАЗ-21070,  легковий | 10151-0059 | 229364 км | 2004 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (заміна керівних тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні та верхні важелі, амортизатори та пружини.  5. Задній міст: потребує ремонту (заміна тяг кріплення заднього моста, пружин, амортизаторів).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, радіатор потребує заміни, насос має граничний знос, пошкоджено корозією приймальна труба, резонатор, глушник.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та задні барабани, колодки та робочі циліндри потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер та генератор зношені, потребують заміни.  9. Кузов: у наслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір.  10. Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 2 | ВАЗ-2107,  легковий | 10151-0071 | 191082 км | 2003 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (зношений кермовий механізм, потребує заміни кермових тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні та верхні важелі, амортизатори та пружини.  5. Задній міст: потребує ремонту (заміна тяг кріплення заднього моста, пружин, амортизаторів).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальну трубу, резонатор, глушник.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та барабани, колодки потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів.  9.Кузов: в наслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір.  10.Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 3 | ВАЗ-21099 | 10151-0029 | 211730 км | 2000 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (заміна керівних тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні важелі, стійки (амортизатори несправні пружини просівші), потребує заміни ШРКШ.  5. Задній міст: потребує ремонту (балка деформована, стійки потребують заміни).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальну трубу, резонатор, глушник (зношені з’єднання), радіатор потребує заміни.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та задні барабани, головний гальмівний циліндр та колодки потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер зношений, потребує заміни.  9. Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, заміна порогів, ремонт днища, заміна передніх та задніх крил.  10. Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 4 | ВАЗ-2107,  легковий | 10151-0055 | 198757 км | 2001 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (заміна керівних тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні та верхні важелі, амортизатори та пружини.  5. Задній міст: потребує ремонту (заміна тяг кріплення заднього моста, пружин, амортизаторів).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальна труба, резонатор, глушник.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та задні барабани, колодки потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів.  9. Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, потребує ремонту порогів та днища.  10. Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 5 | ВАЗ-2107,  легковий | 10151-0064 | 227031 км | 2002 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (заміна керівних тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні та верхні важелі, амортизатори та пружини.  5. Задній міст: потребує ремонту (заміна тяг кріплення заднього моста, пружин, амортизаторів).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальну трубу, резонатор, глушник.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та задні барабани, колодки потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер зношений.  9. Кузов: в наслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, потребує ремонту порогів та днища, заміна правого заднього крила.  10. Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 6 | ВАЗ-21093,  легковий | 10151-0058 | 302727 км | 2002 | 1. Двигун: зношена шатунно-поршнева група та газорозподільний механізм, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: потребує ремонту (заміна керівних тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила.  4. Передній міст: зношені шарові опори, нижні важелі, стійки (амортизатори несправні пружини просівші), потребує заміни ШРКШ.  5. Задній міст: потребує ремонту (балка деформована, стійки потребують заміни).  6. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальну трубу, резонатор, глушник, карбюратор зношений.  7. Гальма:зношені гальмівні диски та задні барабани, колодки потребують заміни.  8. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер зношений, потребує заміни.  9. Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, заміна порогів, ремонт днища, заміна передніх та задніх крил, заміна арок коліс.  10. Кабіна: сидіння мають потертості.  11. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,6 мм. |
| 7 | ГАЗ-2705,  вантажний | 10151-0068 | 172044 км | 2001 | 1. Двигун: заміна головки блоку циліндра, заміна поршневих кілець.  2. Кермове управління: кермовий механізм зношений, потребує заміни.  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила, зчеплення зношене, потребує заміни.  4. Передній міст: балка деформована, зношені вузли монтажу шворнів.  5. Задній міст: потребує ремонту(підтікання мастила та підвищений люфт редуктора заднього моста), карданний вал деформовано.  6. Ресори, амортизатори: зношені, має місце підтікання робочої рідини, потребують заміни.  7. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальну трубу, резонатор, глушник, радіатор потребують заміни.  8. Гальма:зношені гальмівні диски та барабани, колодки потребують заміни.  9. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань, пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер потребує заміни.  10. Рама: потребує ремонту, тріщина швелера.  11.Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, потребує зварювальних робіт, заміни задніх арок, заміни бокових дверей фургону, заміни бамперу, бензиновий бак пошкоджено корозією.  12. Кабіна: сидіння мають потертості.  13. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,0 мм. |
| 8 | ЗИЛ-130,  вантажний | 10151-0042 | 268172 км | 1981 | 1. Двигун: потребує капітального ремонту  (зношено ШПГ та ГРМ), прорив випускних газів, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: гідро підсилювач керма потребує заміни (підтікання рідини, зношене шліцеве з’єднання на кермовій сошці, заміна кермових тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила, зчеплення зношене, потребує заміни.  4. Передній міст: заміна шворнів.  5. Задній міст: редуктор заднього моста зношений (підвищений люфт, підтікання мастила), карданний вал зношений у шліцевому з’єднанні.  6. Ресори, амортизатори: зношені, потребують заміни.  7. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальні труби, глушник, радіатор потребують заміни.  8. Гальма: зношені гальмівні барабани, колодки та в’язелі регулювання гальмів потребують заміни.  9. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань. пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер потребує заміни.  10.Рама: потребує ремонту (пошкоджені корозією лонжерони).  11.Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір,  вантажна платформа потребує заміни (зношені поперечні та продольні бруси), заміна підніжок.  12. Кабіна: корозія в місцях з’єднання до рами.  13. Автошини зношені на 100%, залишкова висота протектора менше 1,0 мм. |
| 9 | ЗИЛ-421410,  вантажний | 10151-0039 | 142862 | 1994 | 1. Двигун: потребує капітального ремонту (зношено ШПГ та ГРМ), прорив випускних газів, значні витрати оливи.  2. Кермове управління: гідро підсилювач керма потребує заміни(підтікання рідини, зношене шліцеве з’єднання на кермовій сошці, заміна кермових тяг).  3. КПП: зношені сальники, підтікання мастила, зчеплення зношене, потребує заміни.  4. Передній міст: заміна шворнів.  5. Задній міст: редуктор заднього моста зношений (підвищений люфт, підтікання мастила).  6. Ресори, амортизатори: зношені, потребують заміни.  7. Система охолодження та випуску відпрацьованих газів: має місце підтікання охолоджуючої рідини, пошкоджено корозією приймальні труби, глушник, радіатор потребують заміни.  8. Гальма:зношені гальмівні барабани, колодки та в’язелі регулювання гальмів потребують заміни.  9. Електрообладнання: мають місце окислення електричних з’єднань. пересихання та тріщини в ізоляції дротів, стартер та генератор потребують заміни.  10. Рама: потребує ремонту (пошкоджені корозією лонжерони).  11. Кузов: внаслідок тривалої експлуатації лакофарбове покриття втратило первісний колір, вантажний фургон потребує заміни.  12. Кабіна: корозія в місцях з’єднання до рами, потребує заміни лівого крила.  13. Автошини зношені на 100 %, залишкова висота протектора менше 1,0 мм. |