# Додаток 2

# до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів

# (пункт 2 розділу ІІ, пункт 3 розділу VII)

**Габаритні розміри державних номерних знаків, кількість літер та цифр**

**на знаках, колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорстокості**

**та наявність світлоповертальної плівки на знаках**

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Назвапараметра та розміру | Норма для типу, підтипу |
| 1 | 2 |
| 1-1-1 | 1-1-2 | 1-1-3 | 1-2-1 | 1-2-2 | 1-3-1 | 1-3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Габаритні розміри:висота, ммдовжина, мм | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | 150300 | 150300 | 112520 |
| 2. Кількість цифр (зокрема код регіону) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 3. Кількість літер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4. Колір поля знаків | білий | білий | білий | жовтий | жовтий | білий | білий | червоний |
| 5. Колір цифр, літер та ребер жорсткості знаків | чорний | зелений | чорний | чорний | зелений | чорний | зелений | білий |
| 6. Наявність світлоповер- тальної плівки | + | + | + | + | + | + | + | — |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Назва параметра та розміру | Норма для типу, підтипу |
| 34 | 4 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Габаритні розміри:висота, ммдовжина, мм | 114140 | 114140 | 114140 | 112520 | 174220 | 112520 | 174220 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Кількість цифр (зокрема код регіону) | Норма на тип, підтип6 |
| 4 | 56 | 6 |
| 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 |
| Додаток А, рисунок А.4 | Додаток А, рисунок А.4 | Додаток А, рисунок А.4 | Додаток А, рисунок А.4 | Додаток А, рисунок А.5 | Додаток А, рисунок А.5 | Додаток А, рисунок А.6 | Додаток А, рисунок А.6 |
| 2 Габаритні розміри:* висота, мм
* довжина, мм
 | 112520 | 174220 | 112520 | 174220 | 174220 | 174220 | 174220 | 174220 |
| 3 Кількість цифр (зокрема й код регіону) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 4 Кількість літер | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 Колір поля знаків | білий | білий | білий | білий | білий | білий | червоний | червоний |
| 6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний | зелений | білий | білий |
| 7 Наявність світлоповер- тальної плівки | + | + | + | + | + | + | — | — |

3 Кількість цифр (зокрема й код регiону) | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 3. Кількість літер | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4. Колір поля знаків | білий | білий | червоний | білий | білий | білий | білий |
| 5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків | чорний | зелений | білий | чорний | чорний | чорний | чорний |
| 6. Наявність світлоповер- тальної плівки | + | + | — | + | + | + | + |

Продовження додатка 2

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Назва параметрата розміру | Норма для типу, підтипу |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4-5 | 4-6 | 5-1 | 5-2 | 7-1 | 7-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Габаритні розміри:висота, ммдовжина, мм | 112520 | 174220 | 174220 | 174220 | 174220 | 112520 | 174220 |
| 2. Кількість цифр (у тому числі код регіону) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 (7) 2) | 2 (6) 2) |
| 3. Кількість літер | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 – 8 | 2 – 6 |
| 4. Колір поля знаків | білий | білий | білий | білий | червоний | білий | білий |
| 5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків | чорний | чорний | чорний | зелений | білий | чорний | чорний |
| 6. Наявність світлоповер-тальної плівки | + | + | + | + | – | + | + |

Таблиця 4

|  |  |
| --- | --- |
| Назва параметра та розміру | Норма для типу, підтипу |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8-1-1 | 8-1-2 | 8-2 | 11-1 | 11-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Габаритні розміри:висота, ммдовжина, мм | 165255(125) 1) | 112520 | 150190 | 112520 | 174220 | 112520 | 174220 |
| 2. Кількість цифр (зокрема код регіону) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 Кількість літер | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 4 Колір поля знаків | білий | білий | червоний | чорний | чорний | світло- блакитний | світло- блакитний |
| 5 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків | чорний | чорний | білий | білий | білий | білий | білий |
| 6 Наявність світлоповер- тальної плівки | + | + | – | – | – | + | + |

Продовження додатка 2

Таблиця 5

|  |  |
| --- | --- |
| Назва параметра та розміру | Норма для типу, підтипу |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Габаритні розміри:висота, ммдовжина, мм | 226288 | 114140 | 112520 | 174220 | 112520 | 174220 | 112520 | 174220 |
| 2. Кількість цифр (зокрема код регіону) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Кількість літер | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Колір поля знаків | білий | червоний | білий | білий | білий | білий | білий | білий |
| 5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків | чорний | білий | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний |
| 6. Наявність світлоповер- тальної плівки | + | – | + | + | + | + | + | + |
| 1) У дужках наведено довжину нижньої частини знака.2) У дужках зазначено допустиму кількість цифр.«–» означає, що розміру, параметра немає.«+» означає наявність розміру, параметра. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**