**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»**  |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль Богдан | 101510001 | 73 832 км. | 2007 | 1. Кузов, бокові стійки, капот, багажник, дах та двері пошкоджено наскрізною корозією.2. Розриви та скрутки проводки.3. Ізоляція проводів повністю втратила еластичність.4. Система електроустаткування потребує поточного ремонту. |
| **Балансоутримувач** | **Управління МВС України на Південно – Західній залізниці** |
| 1 | АвтомобільVolkswagenPassat  | 101510232 | 166 000 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Передня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Задня підвіска потребує заміни важелів та амортизаторів. 5. Трансмісія потребує заміни приводних валів.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). 7. В кузові присутня локальна корозія, потребує зварювальних та малярних робіт. |
| 2 | Автомобіль Opel Omega | 101510206 | 271 289 км. | 2001 | 1. Двигун потребує поточного ремонту (заміни системи випуску відпрацьованих газів та шатунно-поршневої групи).2. КПП потребує капітального ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Задня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Трансмісія потребує заміни приводних валів.5. Кузов потребує зварювальних та малярних робіт.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). |
| 3 | Автомобіль Opel Frontera | 101510136 | 230 158 км. | 1995 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Передня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Задня підвіска потребує заміни важелів та амортизаторів. 5. Трансмісія потребує заміни приводних валів.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). 7. В кузові присутня локальна корозія, потребує зварювальних та малярних робіт. |
| 4 | АвтомобільChevrolet Alero | 101510148 | 201 852 км. | 1999 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Передня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Задня підвіска потребує заміни важелів та амортизаторів. 5. Трансмісія потребує заміни приводних валів.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). 7. В кузові присутня локальна корозія, потребує зварювальних та малярних робіт. |
| 5 | АвтомобільSkoda Fabia | 101510190 | 85 189 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневоїгрупи, системи випуску відпрацьованих газів).2. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Передня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Задня підвіска потребує заміни важелів та амортизаторів. 5. Трансмісія потребує заміни приводних валів.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). 7. В кузові присутня локальна корозія, потребує зварювальних та малярних робіт. |
| 6 | АвтомобільDaewoo Lanos | 101510135 | 271 289 км. | 1998 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневоїгрупи, системи випуску відпрацьованих газів).2. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 3. Передня підвіска потребує заміни опорних підшипників, верхніх опор стійок та стійок стабілізаторів.4. Задня підвіска потребує заміни важелів та амортизаторів. 5. Трансмісія потребує заміни приводних валів.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни стартера, ремонту електрогенератора, освітлювальних приладів, часткової заміни електропроводки та з’єднань). 7. В кузові присутня локальна корозія, потребує зварювальних та малярних робіт. |