**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | | | **Головний сервісний центр МВС. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Вінницькій області (філія ГСЦ МВС)** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | | | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | | **Рік випуску** | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль  ВАЗ 210990 | | | 10151-0102 | 232 898 км. | | 2006 | | Наскрізна корозія кузова, потребує зварювальних робіт. Потребує ремонту двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| 2 | Автомобіль  ВАЗ 21070 | | | 10151-0111 | 243 000 км. | | 2008 | | Наскрізна корозія усього кузова.  Автомобіль потребує повного капітального ремонту, зокрема двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| 3 | Автомобіль  Фольксваген-Пасат | | | 10151-0107 | 464 705 км. | | 2004 | | Часткова корозія кузва. Потребують ремонту двигун та ходова частина. |
| 4 | Автомобіль  ВАЗ 210990 | | | 10151-0113 | 262 055 км. | | 2006 | | Наскрізна корозія кузова, потребує зварювальних робіт. Потребує ремонту двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| 5 | Автомобіль  ВАЗ 21214 | | | 10151-0103 | 287 783 км. | | 2007 | | Наскрізна корозія кузова, потребує зварювальних робіт. Потребує ремонту двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| 6 | Автомобіль  Шкода Фабія | | | 10151-0109 | 286 070 км. | | 2004 | | Наскрізна корозія усього кузова.  Автомобіль потребує повного капітального ремонту, зокрема двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| 7 | Автомобіль  ВАЗ 210994 | | | 10151-0112 | 272 801 км. | | 2008 | | Наскрізна корозія кузова, потребує зварювальних робіт.  Потребує ремонту двигун, електрообладнання, ходова частина. |
| **Балансоутримувач** | | | | **Головний сервісний центр МВС. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС)** | | | | | |
| **№ з/п** | | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | | Автомобіль  ВАЗ 2107 | | 101510482 | 185 090 км. | 2006 | | | Необхідна заміна акумуляторної батареї, мастила в двигуні, гальмівних колодок спереду та гальмівних колодок з гальмівними барабанами ззаду, свічок запалювання, сайлентблоків передньої підвіски. |
| 2 | | Автомобіль  ВАЗ 2109 | | 101510293 | 50 441 км. | 2002 | | | Часткова корозія днища кузова, частково пошкоджено лако-фарбове покриття, необхідна часткова заміна елементів підвіски, свічок запалювання, задніх гальмівних барабанів та гальмівних колодок, необхідна заміна фільтра паливної системи та повітряного фільтра. |
| 3 | | Автомобіль SUZUKI SWIFT | | 101510290 | 27 314 км. | 2002 | | | Не справність гальмівної системи та стоянкового гальма, корозія днища та силових частин кузова, необхідна реставрація ходової частини та капітального ремонту двигуна, заміна акумуляторної батареї. |
| 4 | | Автомобіль SUZUKI SWIFT | | 101510291 | 67 555 км. | 2002 | | | Корозія днища та порогів, пошкоджене лако-фарбове покриття автомобіля, потребує повної реставрації ходової частини, заміни гальмівних колодок та гальмівних барабанів, заміни акумуляторної батареї. |
| 5 | | Автомобіль SUZUKI SWIFT | | 101510289 | 45 894 км. | 2002 | | | Корозія кузова, необхідна заміна вентилятора охолодження, прокладки клапанної кришки, свічок запалювання, заміна зчеплення, фільтра салону, паливного фільтра, оливи ДВС, антифризу, оливи МКПП. |
| 6 | | Автомобіль SUZUKI SWIFT | | 101510287 | 55 885 км. | 2002 | | | Корозія задніх та передніх арок, днища та порогів, пошкоджене лако-фарбове покриття. Низькі показники компресії двигуна. Потребує реставрації ходової частини. |
| 7 | | Автомобіль SUZUKI SWIFT | | 10150288 | 71 998 км. | 2002 | | | Елементи конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, втратили несучу спроможність, наявні тріщини на вітровому склі, наскрізні корозійні пошкодження. |
| 8 | | Автомобіль Daewoo Lanos | | 101510295 | 424 390 км. | 1999 | | | Часткова корозія передніх та задніх арок, правого та лівого порогу, днища, необхідний частковий ремонт елементів підвіски, системи запалювання двигуна, системи охолоджування двигуна, пошкоджене покриття кузова та задніх дверей. |
| **Балансоутримувач** | | | | **Головний сервісний центр МВС. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Миколаївській області (філія ГСЦ МВС)** | | | | | |
| **№ з/п** | | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | | Автомобіль спеціалізований учбовий SKODA OCTAVIA | | 10150214 | 67 120 км. | 2004 | | | Двигун в розібраному стані. Складові частини двигуна в комплекті. За результатом вимірів деталей кривошипно-штатунного механізму та системи газорозподілу встановлено знос по циліндрах потребує розточки блока циліндрів; знос та пошкодження рульових тяг, люфт в рульовому механізмі; радіатор пошкоджений; акумуляторна батарея не підлягає ремонту; диски коліс мають тріщини; кузов пошкоджено корозією; гальмові трубку та шланги мають значні пошкодження корозією; фари - пошкоджені рефлектори, сколи скла; коробка перемикання передач вийшла з ладу, пересохлі сальники та прокладки; шини -  3 шт. PREMIORI 195/65/15/, вичерпаний ресурс експлуатації. |
| **Балансоутримувач** | | | | **Державний науково-дослідний інститут МВС України** | | | | | |
| **№ з/п** | | | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** | |
| 1 | | | Автомобіль  «Geely MR 7151A»  AA 3947AI | 101510002 | 214 000 км. | 2008 | | Пошкодження кузова глибокою корозією по всьому периметру, а саме: крила, пороги, двері, підлога. | |
| 2 | | | Автомобіль  «Toyota Hi Ace»,  00759 КА | 101510010 | 295 000 км. | 1996 | | Пошкодження кузова глибокою корозією по всьому периметру, а саме: крила, пороги, двері, підлога.  Пошкоджене дзеркало заднього огляду. | |
| **Балансоутримувач** | | | | **Комплекс спеціальних об’єктів «Фортеця» Міністерства внутрішніх справ України** | | | | | |
| **№ з/п** | | | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** | |
| 1 | | | **«**Skoda Octavia Tour 1,8» | 101510004 | 358 877 км. | 2004 | | Потребує заміни:  системи охолодження;  системи подачі повітря (інтеркулер, патрубки, датчики);  гальмівна система, а саме: гальмівні диски та колодки, супорти.  Потребує проведення ремонту:  двигун;  ходова частина – заміна усіх сайлентблоків, маточини, всі амортизаційні стійки з опорами та з опорними підшипниками, всі стійки втулок стабілізаторів, заміна подушок підрамника, заміна сайлентблоків кріплення задньої балки з елементами кріплення;  електричне обладнання автомобіля, зокрема двигуна.  Необхідна заміна:  всіх технічних рідин;  лобового скла;  механізму опускання скла дверей водія.  Кузов потребує косметичного ремонту.  Салон потребує ремонту/перетяжки та заміни сидінь. | |
| **Балансоутримувач** | | | | **Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області»** | | | | | |
| **№ з/п** | | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | | | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | | Автомобіль SKODA Fabia | | 10151-0003 | 369 349 км. | 2004 | | | Корозія кузова, проблеми з двигуном, проблеми з електроживленням, ходова частина несправна, лобове скло розбите. Симетрія кузова порушена. Низька компресія циліндрів, велика витрата оливи. Проблеми запуску двигуна, коли він в холодному стані. Замок капота не працює. |
| 2 | | Автомобіль ГАЗ-ЧАЗ 32214 | | 10151-0008 | 64 539 км. | 2004 | | | Сторонні шуми коробки перемикання передач, сторонні шуми заднього моста, підтікання амортизаторів, люфт та стук рульового механізму, на двигуні сліди підтікань масла. Поганий запуск холодного двигуна, низька компресія циліндрів. Не працюють бокові (розсувні) двері. Автомобіль потребує заміни шин. |
| 3 | | Автомобіль ГАЗ 32214 | | 10151-0009 | 58 471 км. | 2000 | | | Ходова частина несправна. Пошкоджена прокладка під головкою блока циліндрів. Корозія кузова, проблеми з двигуном. Сторонні шуми коробки перемикання передач. |