**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Державна установа** **«Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль MERCEDES BENZ 320 | 10151-0031 | 503324 км. | 2003 | Після ДТП (пошкодження двигуна та передньої частини кузова: крило переднє ліве та праве, бампер, капот, підкрилки тощо) |
| 2 | Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1,8 | 10151-0059 | 183263 км. | 2004 |  Після ДТП (пошкодження двигуна та передньої частина кузова: крило переднє ліве та праве, бампер, капот, підкрилки тощо). |
| 3 | Автомобіль VOLKSWAGEN BORA1,6 | 10151-0112 | 203700 км. | 2005 | Після ДТП (пошкодження двигуна та передньої частина кузова: крило переднє ліве та праве, бампер, капот, підкрилки, вітрове скло тощо). |
| **Балансоутримувач** | **Державна установа** **«Центр інфраструктури та технології Міністерства внутрішніх справ України»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль Chery Amulet | 1015000535 | 106212 км. | 2008 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: заводиться має, місцеві підтікання оливи та охолоджуючої рідини;
* КПП: потребує поточного ремонту, зношені сальники, підтікання оливи;
* Ходова частина: потребує поточного ремонту ;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту, заміни гальмівних колодок передніх гальмівних дисків та задніх барабанів.
* Кузов: ушкоджений корозією, тріщини лакофарбового покриття, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт;
* Автогума зношена на 90%;
 |
| 2 | Автомобіль Skoda Octavia | 1015000547 | 555846 км. | 2004 |  Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: заводиться, має місцеві підтікання оливи та охолоджуючої рідини;
* Рульове управління: потребує поточного ремонту;
* КПП: потребує поточного ремонту,

підтікання оливи;* Ходова частина: потребує поточного ремонту ;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Кузов: ушкоджений корозією, автомобіль потребує зварювальних та малярних робіт;
* Автогума зношена на 80%;
 |
| 3 | АвтомобільChevrole Epica LF69K | 1015000546 | 275710 км. | 2007 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: заводиться, має місцеві підтікання оливи та охолоджуючої рідини;
* Рульове управління: потребує поточного ремонту;
* КПП: потребує поточного ремонту, підтікання оливи;
* Ходова частина: потребує поточного ремонту ;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Кузов: ушкоджений корозією, тріщини лакофарбового покриття, потребує зварювальних та малярних робіт ( пороги, передні ліві двері, передні крила потребують заміни);

 - Автогума зношена на 100%; |
| 4 | Автомобіль МАЗ-53371 м. Маріуполь | 1015000533 | 45740 км. | 1993 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: заводиться, зношена шатунна-поршнева група, підвищена витрата оливи;
* Система охолодження: потребує поточного ремонт, підтікання охолоджуючої рідини, радіатор потребує заміни;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Електрообладнання: потребує поточного ремонту;
* Кузов, кабіна: потребує поточного ремонту має вм’ятини, тріщини лакофарбового покриття;
* Автогума зношена на 80%;
 |
| 5 | АвтомобільГАЗ-53 АП17 | 1015000564 | 43780 км. | 1986 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: потребує капітального ремонту, підвищена витрата оливи;
* Система охолодження: потребує поточного ремонт, підтікання охолоджуючої рідини, радіатор потребує заміни;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Рама: потребує поточного ремонту має фізичний знос та корозію металу;
* Кузов, кабіна: потребує поточного ремонту має вм’ятини, тріщини лакофарбового покриття;
* Автогума зношена на 100%;
 |
| 6 | Автомобіль КАМАЗ-5410 | 1015000566 | 78402 км. | 1990 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Двигун: потребує капітального ремонту;
* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Система охолодження: потребує поточного ремонт, підтікання охолоджуючої рідини;
* Автогума: зношена на 100%;
 |
| 7 | Штабельор НРБ | 101500021 | - | 1993 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Гальмівна система: потребує поточного ремонту;
* Електрообладнання: потребує поточного ремонту;
* Автогума: зношена на 90%;
 |
| 8 | Автопогрузчик Л-4026/164 | 10150006 | - | 1991 | Технічно несправний, потребує ремонту:* Рульове управління: потребує поточного ремонту, та заміни насосу гідропідсилювача керма;
* Рама: має фізичний знос та корозію металу;
 |
| **Балансоутримувач** | **Чернігівській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України**  |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Легковий Автомобіль Skoda Octavia | 10150003 | 409530 км. | 2004 | Транспортний засіб має механічні пошкодження кузова та інших агрегатів. |
| **Балансоутримувач** | **Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Автомобіль Фольксваген Бора | 101510003 | 299265 км. | 2004 | Корозія корпуса, заміна двигуна, ремонт ходової, заміна оптики (фар), ремонт гальм, фарбування.  |
| 2 | Автомобіль ГАЗ 2705 | 101510004 | 127845 км. | 2004 | Корозія корпуса, заміна заднього моста, заміна оптики (фар), ремонт гальм, фарбування, капітальний ремонт або заміна двигуна. |