**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник** | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» ( код за ЄДРПОУ 14317108) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | код за ДК 021:2015 - 32320000-2, Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Телевізійна панель для проведення відео конференцій) |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2023-08-23-002628-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **Технічні характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | **Параметри** | **Вимоги** | | * + - 1. **Телевізійна панель 55’’ – 2 шт.** | | | ***Тип пристрою:*** | LED панель | | Підтримка Smart TV – Так | | ***Дисплей:*** | Діагональ екрану – 55" | | Роздільна здатність – не менше 3,840 x 2,160 (4К UHD) | | Частота оновлення – не менше 60 Гц | | Форма екрану – плоский | | Підтримка HDR – Так | | ***Звук:*** | Вихідна потужність звуку – не менше 20 Вт | | Кількість динаміків – не менше 2 шт. | | Підтримка подвійного аудіо (Bluetooth) – Так | | Технологія Blutooth Audio – Так | | Тип динаміків – 2СН | | ***Функції та можливості:*** | Підтримка Smart TV – Так | | Wi-fi – Так | | Bluetooth – Так | | ***ТВ тюнер:*** | Аналоговий (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, CI +) | | ***Роз'єми :*** | USB 2.0 – 2 шт. | | HDMI – 4 шт. | | Ethernet-lan – 1 шт. | | CI Slot – 1 шт. | | Цифровий аудіовихід (оптичний) – 1шт. | | Вбудований модуль бездротової локальної мережі – Так | | ***Вага і габарити:*** | Вага з підставкою (кг) – не більше 15 | | Розмір з підставкою (мм) – не більше 1231.2 x 255.8 x 736.6 | | ***Стандарт кріплення на стіну:*** | VESA 200 x 300 | | ***Клас енергоефективності :*** | Не гірше (G) | | ***Потужність (типова):*** | Не більше 91Вт | | ***Комплектація :*** | Телевізійна панель  Пульт ДУ  Підставка  Кабель живлення  Інструкція  Гарантійний талон |  |  |  | | --- | --- | | **2. Телевізійна панель 65’’ – 2 шт.** | | | ***Тип пристрою:*** | LED панель | | Підтримка Smart TV – Так | | ***Дисплей:*** | Діагональ екрану – 65" | | Роздільна здатність – не менше 3,840 x 2,160 (4К UHD) | | Частота оновлення – не менше 60 Гц | | Форма екрану – плоский | | Підтримка HDR – Так | | ***Звук:*** | Вихідна потужність звуку – не менше 20 Вт | | Кількість динаміків – не менше 2 шт. | | Підтримка подвійного аудіо (Bluetooth) – Так | | Технологія Blutooth Audio – Так | | Тип динаміків – 2СН | | ***Функції та можливості:*** | Підтримка Smart TV – Так | | Wi-fi – Так | | Bluetooth – Так | | ***ТВ тюнер:*** | Аналоговий (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, CI +) | | ***Роз'єми :*** | USB 2.0 – 2 шт. | | HDMI – 3 шт. | | Ethernet-lan – 1 шт. | | CI Slot – 1 шт. | | Цифровий аудіовихід (оптичний) – 1шт. | | Вбудований модуль бездротової локальної мережі – Так | | ***Дизайн :*** | Тип панелі – Тонкий | | Тип рамки – без рамки | | ***Вага і габарити:*** | Вага з підставкою (кг) – не більше 21 | | Розмір з підставкою (мм) – не більше 1450.0 x 300 x 905.0 | | ***Стандарт кріплення на стіну:*** | VESA 300 x 300 | | ***Клас енергоефективності:*** | Не гірше (А) | | ***Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR*** | Не більше 94 Вт | | ***Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR:*** | Не більше 183 кВТ-год/1000 год | | ***Комплектація :*** | Телевізійна панель  Пульт ДУ  Підставка  Кабель живлення  Інструкція  Гарантійний талон | | **3. Телевізійна панель 43’’ – 1 шт.** | | | ***Тип пристрою:*** | LED панель | | Підтримка Smart TV – Так | | ***Дисплей:*** | Діагональ екрану – 43" | | Роздільна здатність – не менше 3,840 x 2,160 (4К UHD) | | Частота оновлення – не менше 60 Гц | | Форма екрану – плоский | | Підтримка HDR – Так | | ***Звук:*** | Вихідна потужність звуку – не менше 20 Вт | | Кількість динаміків – не менше 2 шт. | | Підтримка подвійного аудіо (Bluetooth) – Так | | Технологія Blutooth Audio – Так | | Тип динаміків – 2СН | | ***Функції та можливості:*** | Підтримка Smart TV – Так | | Wi-fi – Так | | Bluetooth – Так | | ***ТВ тюнер:*** | Аналоговий (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, CI +) | | ***Роз'єми :*** | USB 2.0 – 2 шт. | | HDMI – 3 шт. | | Ethernet-lan – 1 шт. | | CI Slot – 1 шт. | | Цифровий аудіовихід (оптичний) – 1шт. | | Вбудований модуль бездротової локальної мережі – Так | | ***Дизайн :*** | Тип панелі – Тонкий | | Тип рамки – без рамки | | ***Вага і габарити:*** | Вага з підставкою (кг) – не більше 7,0 | | Розмір з підставкою (мм) – не більше 958.0 x 223.0 x 587.0 | | ***Стандарт кріплення на стіну:*** | VESA 200 x 100 | | ***Клас енергоефективності:*** | Не гірше (А+) | | ***Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR*** | Не більше 51 кВт-год/1000 год | | ***Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR*** | Не більше 89 кВТ-год/1000 год | | ***Комплектація :*** | Телевізійна панель  Пульт ДУ  Підставка  Кабель живлення  Інструкція  Гарантійний талон | |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення** | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2023 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2023 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 180 900,00 грн. |
| 8 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |