**Додаток 1**

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник**  | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (код за ЄДРПОУ 14317108) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | **код за ДК 021:2015 -44220000-8, Столярні вироби (двері протипожежні)** |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2024-03-06-011693-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва та розмір виробу** (мм) | **Кількість шт.** | **Колір****фарби за** **стандартом****RAL** | **Супутні послуги** |
|  | Двері протипожежні 870 х 2030  | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 900 х 2050  | 1 | RAL 7034 |
|  | Двері протипожежні 860 х 2140 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 960 х 2040 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 970 х 2030 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 980 х 2080  | 1 | RAL 7034 | монтаж |
|  | Двері протипожежні 1930 х 680 (серцевина з ручкою) петлі зліва | 1 | RAL 7034 | монтаж |
|  | Двері протипожежні 930 х 2080 | 1 | RAL 7034 | монтаж |
|  | Двері протипожежні 960 х1860 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1280 х 2060 (2- вн. замок, 1-навісний, прис. для пломб) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1370 х 2100 (серцевина з ручкою) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1200 х 2080 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1200 х 2050 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1190 х 2060 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1200 х 2050 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1295 х 2100 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1315 х 2085 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1328 х 2070 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1050 х 2090 (одно створчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 950 х 2070 (одно створчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1280 х 2085 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 890 х 2080 (одно створчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1300 х 2100 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1300 х 2070 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1230 х 2050 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1280 х 2040 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1220 х 2050 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 960 х 2070  | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 1300 х 2700 (двостворчаті) | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 820 х 2040 (петлі з права) | 1 | RAL 7034 | монтаж |
|  | Двері протипожежні 950 х 2050 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 890 х 2030 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 950 х 2050 | 1 | RAL 7034  | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 870 х 1900 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 880 х 2050 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 2580 х 1450 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 890 х 2050 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |
|  | Двері протипожежні 880 х 2050 | 1 | RAL 7034 | демонтаж- монтаж |

\*Розміри дверей є попередніми та потребують уточнень**2. Характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Параметр** | **Характеристика** |
| 1 | Межа вогенестійкості  | не менше 30 хвилин |
| 2 | Замковий механізм | вогнестійкий циліндричний, з ручкою чорного кольору, ключ-ключ |
| 3 | Ручка | вогнетривка  |
| 4 | Матеріал коробки | метал товщиною не менше 1,5 мм. Гнутий профіль рами (не профільна труба) |
| 5 | Матеріал полотна | не менше 2 листові метали товщиною не менше 1,2 мм  |
| 6 | Заповнення полотна | вогнестійка базальтова плита  |
| 7 | Товщина полотна | не менше 40 мм  |
| 8 | Контур ущільнувачів | на полотні, на коробці  |
| 9 | Вогнетривка стрічка «Огракс» | по контуру полотна |
| 10 | Документація | паспорт, сертифікат EI 30, гарантійний талон, протокол випробувань (обов’язкого для подачі пропозицій) |

 |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2024 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2024 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 710 000,00 грн |
| 8 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 (зі змінами).  |