**ІНФОРМАЦІЯ**

**про транспортні засоби, які пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Національна академія внутрішніх справ** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Skoda Octavia, легковий седан | 101510008 | 376 397 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). 2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска з балкою потребують поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла).5. Амортизатори потребують заміни. Система охолодження потребуєпоточного ремонту (заміна патрубків, помпи, радіатора) 6. Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, барабанів та дисків). Електрообладнання потребує поточногоремонту (заміни акумуляторної батареї, блоку запобіжників, пересихання та тріщини в ізоляції дротів).7. Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією. Автошини зношені на 70%.  |
| 2 | VolkswagenPassat, легковий седан | 101510009 | 279 201 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневоїгрупи, системи випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, рульового механізму).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска з балкою потребую поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизаторипотребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни радіатора, патрубків та термостату). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (генератор, стартер, пересихання та тріщини в ізоляції дротів). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 70%. |
| 3 | Volkswagen Passat, легковий седан | 101510096 | 288 797 км. | 2004 | 1. Двигун:потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизаторипотребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни патрубків, термостату). 5. Гальма потребують поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, дисків та тросів стоянкового гальма). Електрообладнання потребуєпоточного ремонту (генератора, розподілювача запалення, заміни акумуляторної батареї).6. Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 80%. |
| 4 |  Автобус Богдан А-091,  | 101510001 | 447 768 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, подушок кріплення двигуна, системи випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульової трапеції).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла).4. Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту. Електрообладнання потребує поточного ремонту (генератор, стартер, заміна акумуляторної батареї).6. Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 70%. |
| 5 | ЗІЛ - 433362,вантажний сміттєвоз | 101510130 | 147 429 км. | 2006 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи). 2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Амортизаторипотребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 70%. |
| 6 | САЗ - 3507,спеціалізованийвантажний самоскид | 101510003 | 93 723 км. | 1992 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Амортизаторипотребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора). Гальмівна система: потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 70%. |
| 7 | ВАЗ 21093,легковий хэтчбек | 101510046 | 266 851 км. | 2002 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневоїгрупи).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 70%. |
| 8 | ВАЗ 2106, легковий седан | 101510100 | 211 985 км. | 2003 | 1. Двигун потребує капітального ремонту. 2. Рульове управління потребує поточного ремонту.3. КПП потребує поточного ремонту. 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту.5. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори: потребують заміни. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, патрубків).6. Гальмівна системи потребує поточного ремонту (заміни гальмівних шлангів, циліндрів та дисків). Електрообладнання потребує поточного ремонту. Кузов пошкоджено корозією. 7. Автошини зношені на 80%. |
| 9 | ВАЗ 21093, легковий хэтчбек | 101510088 | 253 493 км. | 2003 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, система випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміна рульових наконечників та рульового механізму).3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум в редукторній парі). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, термостату, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів та гальмівних барабанів).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, пересихання та тріщини в ізоляції дротів). Рама, кузов, пошкоджені наскрізною корозією7. Автошини зношені на 70%. |
| 10 | Volkswagen Passat,легковий седан | 101510031 | 184 037 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).2. Рульове управління: потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг).3. КПП потребує поточного ремонту 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків, радіатора). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок, барабанів та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 60%. |
| 11 | Skoda Octavia,легковий седан | 101510021 | 218 461 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту. 2. Рульове управління потребує поточного ремонту.3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла).4. Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній містпотребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження та гідросистема потребують поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, пересихання та тріщини в ізоляції дротів). 6. Рама, кузов пошкоджені наскрізною корозією. 7. Автошини зношені на 70%. |
| 12 | Skoda Octavia,легковий седан | 101510095 | 318 385 км. | 2004 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи). 2. Рульове управління потребує поточного ремонту.3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху, вибивають передачі). 4. Передня підвіска з балкою потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла, заміна хрестовини та підвісного підшипника). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту(заміни радіатора, термостату). Гальмівна система потребують поточного ремонту (заміни гальмівних циліндрів, колодок та барабанів). 6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонту генератора). Рама, кузов пошкоджені наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 100%. |
| 13 | Volkswagen Sharan,легковий універсал | 101510019 | 238 621 км. | 2001 | 1. Двигун потребує капітального ремонту.2. Рульове управління потребує поточного ремонту.3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла). Передня підвіска потребую поточного ремонту.4. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни. Система охолодження та гідросистема потребує поточного ремонту. Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних колодок, циліндрів та дисків).5. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонту генератора, стартера та системи запалення). Лакофарбове покриття втратило первісний колір, кузов пошкоджено корозією.6. Автошини зношені на 80%. |
| 14 | TOYOTA Land Cruiser Prado,легковий універсал | 101510089 | 239 287 км. | 1998 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).3. КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків). Гальм потребують поточного ремонту.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, стартера та електропроводки). Кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 80%. |
| 15 | TOYOTA Camry, легковий седан | 101510012 | 351 426 км. | 2002 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів).2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).3. КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). 4. Передня підвіска потребую поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора, стартера та електропроводки). Кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 80%. |
| 16 | TOYOTA Avensis, легковий комбі | 101510049 | 350 968 км. | 1998 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи, системи випуску відпрацьованих газів). 2. Рульове управління потребує поточного ремонту (заміни рульових тяг, маятника).3. КПП потребує ремонту (вибиває передачі, підтікання масла). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори: потребують заміни.5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу,термостату, патрубків). Гальма потребують поточного ремонту.6. Електрообладнання потребує поточного ремонту (заміни акумуляторної батареї, ремонт генератора). Кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 80%. |
| 17 | KIA Besta,пасажирський мікроавтобус | 101510090 | 31 865 км. | 1996 | 1. Двигун потребує капітального ремонту (заміни шатунно-поршневої групи).2. Рульове управління потребує поточного ремонту.3. КПП потребує поточного ремонту (підтікання масла, шум шестерень під час руху). 4. Передня підвіска потребує поточного ремонту. Задній міст потребує поточного ремонту (підтікання масла). Амортизатори потребують заміни. 5. Система охолодження потребує поточного ремонту (заміни водяного насосу,термостату, патрубків). Гальмівна система потребує поточного ремонту (заміни гальмівних шлангів, циліндрів та дисків).6. Електрообладнання потребує поточного ремонту. Кузов пошкоджено наскрізною корозією.7. Автошини зношені на 80%.  |