**ІНФОРМАЦІЯ**

**про інше майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Державний науково-дослідний інститут МВС України** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного** **(експлуатаційного) стану** |
| 1 | Ризограф(зав. № 010556923) | 101480137 | - | 2002 | Експлуатація різографа неможлива у зв’язку із виходом з ладу складових обладнання внаслідок спрацювання експлуатаційного ресурсу та інтенсивної експлуатації. Також у зв’язку з відсутністю комплектуючих, зняттям їх з виробництва та відсутністю аналогів його ремонт не неможливий.Ризограф знаходиться у стані непридатному для подальшої експлуатації, а саме:* несправність вузла термоелемента разом з термоплівкою і її напрямними;
* несправність фьюзера, лазер-сканера та інтерфейсної плати.
 |
| **Балансоутримувач** | **Харківський НДЕКЦ МВС** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного** **(експлуатаційного) стану** |
| **1** | Автоматизована балістична інформаційна система ТАІС  | 101460186 | -  | 2009 | В наслідок експлуатації має наступні пошкодження: - несправність серверу (несправність материнської плати, несправність накопичувачів на дисках, несправність процесора, несправність монітору); - несправність чотирьох автоматизованих робочих місць (несправність материнських плат, несправність накопичувачів на дисках, несправність процесорів, несправність моніторів, несправність цифрових макро-камер сканерів, несправність відеокарт вводу макрокамер сканерів); - несправність робочого місця адміністратора (несправність материнської плати, несправність накопичувача на дисках, несправність процесора, несправність монітору).  |
| **Балансоутримувач** | **ДНДЕКЦ МВС України** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного** **(експлуатаційного) стану** |
| 1 | Рентгеновський дифрактометр ДРОН | 101450051 | - | 1991 | Фізично несправний, неспроможний забезпечити належну функціональність і відповідний рівень безпеки користування.За час експлуатації зазнали зносу механізми гоніометра, переміщення заслінки, двигуни повністю зношені в електронних блоках приладу, на багатьох субблоках спостерігається відшарування струмопровідних доріжок, що робить ці субблоки непридатними для подальших ремонтних робіт. Повністю зношені і піддані до корозії контактні групи механічних перемикачів блоків, контактні групи субблоків та реле. |
| **Балансоутримувач** | **Державне підприємство «ІНФОТЕХ** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник****експлуатації** | **Рік****випуску** | **Опис технічного** **(експлуатаційного) стану** |
| 1 | Станок«Зетаконд» 703 | 104-DP53 |  | 1982 | Пристрій ремонту не підлягає. Потребують заміни несправні деталі. комплектуючі є застарілого типуВузли та деталі, придатні для подальшого використання відсутні.Вийшли з ладу складові обладнання внаслідок спрацювання експлуатаційного ресурсу та інтенсивної експлуатації.  |
| 2 | Маш.Офсетно РО-62 | 104-DP73 | - | 1985 | Пристрій ремонту не підлягає. Потребують заміни несправні деталі. комплектуючі є застарілого типу.Вузли та деталі, придатні для подальшого використання відсутні.Вийшли з ладу складові обладнання внаслідок спрацювання експлуатаційного ресурсу та інтенсивної експлуатації. |