**ІНФОРМАЦІЯ**

**про засоби зв’язку , яке пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | **Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна**  **(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник**  **експлуатації** | **Рік**  **випуску** | **Опис технічного**  **(експлуатаційного) стану** |
| 1. | Радіопеленгатор АРП – 80 (зав. № 229) | 10142382 | 44 630  годин | 1987 | Радіопеленгатор не відповідає технічним параметрам (помилка пеленгації при перевірці по контрольно-випробувальному генераторі).  Невідповідність технічним параметрам та перевищення граничного терміну експлуатації в 28 років. |
| 2. | Радіопеленгатор АРП – 75 (зав. № 710) | 10142384 | 66 358  годин | 1988 | Радіопеленгатор не відповідає технічним параметрам (помилка пеленгації при перевірці по контрольно-випробувальному генераторі).  Невідповідність технічним параметрам та перевищення граничного терміну експлуатації в 28 років. |
| 3. | Станція радіорелейна Р-415В (зав. № 202207) | 10142313 | 92 034  годин | 1990 | В радіорелейній станції не працює блок живлення Б-101. |
| 4. | Станція радіорелейна Р-414С (зав. № 029374) | 10141383 | 73 139  годин | 1989 | В радіорелейній станції не працює вихідний підсилювач потужностей (стійка 1500) на лампі «Бігучої волни»(ЛБВ) типу УВ-252 та кооксиальний кабель «передача-антена»  Р-75/6,3. |
| 5. | Станція радіорелейна Р-414С (зав. № 029219) | 101411396 | 58 098  годин | 1990 | В радіорелейній станції не працює вихідний підсилювач потужностей (стійка 1500) на лампі «Бігучої волни»(ЛБВ) типу УВ-252 та кооксиальний кабель «передача-антена» Р-75/6,3. |